Ved oppstart gå til side 18 i manualen

Husk alltid å holde inne on/off knappen for å ta av tastelåsen (lite hengelås symbol) før du prøver å endre noe.

Tast inn passord som beskrevet under «fabrikkparameterinnstilling»

Og endre parameter H1 til 4.

Gå utav alle menyene og hold så inne opp pil i 3-4 sekunder og modus vil endre seg til varme/sol symbolet.

Under drift kan du gå til side 16 og endra parameter L0 til f.eks. 8 (eller den temperatur differansen du ønsker å ha mellom stopp og start av kompressoren) – settes denne til 8 og setpunkt er satt til 40, tillater varmepumpen at tank temperaturen faller til 32 før den starter opp igjen.